附件4

北碚区2023年三季度出厂水水质信息表（农村）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.30 | ≥0.10 |  |
| 1 | 重庆市碚江水务有限公司澄江水厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.37 | 无 | 0.92 | ----- |  |
| 2 | 重庆市碚江水务有限公司江东水厂 | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.69 | 无 | ----- | 0.24 |  |
| （以下空白） |

附件6

北碚区2023年三季度末梢水水质信息公布表（农村）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村水龙头水采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 澄江镇澄江路231号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.35 | 无 | 0.09 | ----- |  |
| 2 | 柳荫镇柳江街1号 | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.27 | 无 | ----- | 0.05 |  |
| （以下空白） |