北碚区高风险关闭矿井安全监控

系统补点项目询价比选公告

经研究，北碚区应急管理局拟对重庆能投集团移交接收管理的关闭高风险矿井安装安全监控系统，实施全天24小时监控，有效防范事故发生。按照采购内控制度要求，现将该建设项目进行公开询价比选。

一、项目简介

1.项目名称：北碚区高风险关闭矿井安全监控系统补点项目。

2.项目地点：北碚内金刀峡镇原重庆天府矿业公司三汇二矿各密闭井筒、北碚区复兴街道原中梁山矿业公司江合煤矿各密闭井筒、原天府矿业公司磨心坡煤矿各密闭井筒共16个高风险密闭井筒。

3.采购形式：比选人向中选单位购买五年监控服务，中选单位负责设备及网络的建设和维护。

4.最高限价：每年服务费最高限价：9.6万元，五年服务费最高限价：48万元。

5.工期：30日历天。

6.项目产权：项目所涉及的硬件设施及网络链路数据资源均属中选单位。

7.项目主要内容：

本项目包括但不限于：向北碚区应急局提供北碚内金刀峡镇原重庆天府矿业公司三汇二矿各密闭井筒、北碚区复兴街道原中梁山矿业公司江合煤矿各密闭井筒、原天府矿业公司磨心坡煤矿各密闭井筒共16个高风险密闭井筒24小时的监控视频数据并接入北碚区应急局指挥中心，提供监控服务配套所需的网络传输及存储服务，提供后续管理和运行保障。

8.项目设备技术要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 |
| 1 | 智能球型摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测;  采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m;  内置加热玻璃，有效除雾;  支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR;  支持23倍光学变倍，16倍数字变倍;  支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率;  支持3D数字降噪，支持120dB宽动态;  支持定时抓图与事件抓图功能;  支持定时任务，一键守望，一键巡航功能;  支持支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP;  最大支持256GB microSD卡存储;  IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;  视频输出支持1920×1080@25fps，红外距离可达150米；  支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置；  支持预置点视频冻结 | 16 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘。  可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps。  可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘。  可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路 H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 | 1 |

二、报名资格条件

1.基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

条件（1）需提供法人或者其他组织的有效营业执照（复印件盖鲜章），《法定代表人身份证明书》（具体格式见附件），《法定代表人授权委托书》（具体格式见附件）。

条件（2）-（5）的证明材料采用承诺制，供应商以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（具体格式见附件）即可替代相关证明材料。

2.资质条件：

比选申请人须有专职技术运维团队。

注：专职技术运维团队需附人员名单，加盖单位公章。

3.本次招标不接受联合体申请人。

三、报名截止时间

2023年7月13日上午18时。

四、报价截止时间

2023年7月14日上午10时。

报名成功并现场踏勘后，方可参与报价。

五、比选时间

2023年7月14日上午10时20分。

六、报名、报价地点

北碚区应急管理局B206办公室。

七、比选地点

北碚区应急管理局B303会议室。

八、比选办法

1.比选工作组：由北碚区应急管理局组建。

2.原则上以最低报价单位为中选单位。

3.中选单位不得再次转包或分包。

4.有效比选申请人不足3家时，此次比选作废，比选人另行组织比选。

5.当比选申请人的比选报价超出比选人设定的最高限价时，该比选申请人报价视为无效报价。

6.比选程序：

（1）比选工作组工作人员检查符合条件的比选申请人的报价单的密封情况后，当众拆封唱标报价情况。

（2）比选前，比选工作组工作人员核实比选申请人资格条件，确定是否达到比选条件。

（3）比选工作组根据报价情况，原则上以总承包金额最低报价确定中选单位。比选人将结果分别通知各比选申请人。

九、其他

1.经比选并公示无异后，由比选人发出中选通知书，3日内签订承包合同。

2.合同签订后，中选人必须于5日内进场。

3.各比选申请人不得串标，一经发现，将取消比选资格。

4.各比选申请人和比选人相关人员不得违反纪律规定，否则将视为比选无效，并追究相关人员责任。

5.中选人拒签合同或不按时进场并履行合同的，将纳入北碚区应急管理局采购“黑名单”，所产生的后果和损失由中选单位负责。

6.联系人：周老师，联系电话：68863762。

**附件**

**报价函**

重庆市北碚区应急管理局：

我方根据北碚区高风险关闭矿井安全监控系统补点项目竞价比选公告，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照竞价比选公告中的一切要求，提供本项目的产品及技术服务，报价为人民币： 元(大写: 元整）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件纸质文档壹套。

3、我方承诺：本报价函的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年 月 日

**法定代表人或负责人身份证明书**

项目名称：北碚区高风险关闭矿井安全监控系统补点项目

致：重庆市北碚区应急管理局：

（法定代表人或负责人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人或负责人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

**法定代表人或负责人授权委托书**

项目名称：北碚区高风险关闭矿井安全监控系统补点项目

致：重庆市北碚区应急管理局：

（供应商法定代表人或负责人名称）是 （供应商名称）的法定代表人或负责人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

本授权委托书有效期至 年 月 日。

被授权人： 供应商法定代表人或负责人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

**基本资格条件承诺函**

致重庆市北碚区应急管理局：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日